**Guía Evaluada Coef. 1**

**Guías 1-2-3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Profesor Manuel Báez León** | **3°I Módulo 1** |

|  |
| --- |
| **NAME:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **GRADE:** \_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **TOTAL SCORE:** 59 POINTS **STUDENT SCORE:** \_\_\_\_ L. **ACHIEVEMENT:** 60 % **GRADE:** |
| **OBJETIVO DE APRENDIZAJE (LEARNING OBJECTIVE):** Introducción Minero Metalúrgico. |
| **HABILIDAD (SKILL):** Aplicar |
| **INSTRUCCIONES (INSTRUCTIONS):**   * **READ EACH QUESTION CAREFULLY BEFORE ANSWER**. Lea atentamente cada pregunta antes de responder. * **ONLY ANSWERS WRITTEN IN INK WILL BE ACCEPTED AS FINAL ANSWERS**. Use lápiz grafito para sus desarrollos y lápiz pasta para sus respuestas finales. * **REALICE LAS ACTIVIDADES EN SU CUADERNO.** * **YOU MUST SAVE IT. Esta Actividad será evaluada una vez que regresemos a clases por lo cual debe guardarla.** |

**El Cobre, la riqueza de Chile**

**El proceso productivo de cobre sulfurado**

(Texto informativo)

El cobre es un recurso natural no renovable y hoy es la principal riqueza de nuestro país. Este metal se encuentra en grandes cantidades en dos regiones de Chile: en la segunda, donde está Chuquicamata, la mina a rajo abierto más grande del planeta y en la sexta región donde se ubica el yacimiento El Teniente, en los faldeos de la cordillera de Los Andes, que es la mina subterránea más grande de Chile y del mundo.

El cobre es el principal sostén de la economía chilena y su producción se exporta a varios países, entre ellos China, que se ha constituido en el mayor comprador.

Se utiliza para hacer láminas, barras, alambres y cañerías; pero su uso más importante está en la fabricación de componentes de equipos electrónicos y electrodomésticos porque el cobre es un excelente conductor de la electricidad y el calor. Chile tiene mucho cobre inexplorado aún y sus reservas se calculan para unos 150 años más.

Desde el punto de vista literario, importantes poetas y escritores chilenos, como Pablo Neruda o

Andrés Sabella han escrito sobre el cobre dedicando importantes obras al metal rojo. Lota, la ciudad del carbón en la Octava Región, Sewel en la Sexta Región y Calama en la Segunda Región, son ciudades hermanadas por las faenas mineras y por ser los lugares en donde se encontraron y se escribieron bellas leyendas, hermosos cuentos y lindos poemas que cantaron a sus hombres y a sus realidades sociales, políticas y culturales.

**Usos del cobre:** Resistente, conductor eléctrico, maleable, estético, resistente a la corrosión, reciclable.

**Proceso productivo del Cobre**

Las etapas del proceso productivo son:

**•** Exploración geológica

**•** Extracción

**•** Molienda

**•** Flotación

**•** Fundición

**•** Electro refinación

**1. Exploración básica:** En esta primera etapa, se efectúa un reconocimiento general de un área extensa

(Cientos de kilómetros), con el fin de identificar algunas características favorables que puedan indicar la presencia de un yacimiento.

El geólogo identifica el área donde realizará la exploración para ubicar el yacimiento recogiendo muestras para determinar si hay presencia de cobre, oro, hierro, etc. Continúa posteriormente con dos etapas más de estudios del yacimiento para asegurarse que las características son atractivas económicamente y comienza su extracción.

**2. Extracción:** Es el proceso de extraer la porción mineralizada con Cobre y otros elementos desde el macizo rocoso de la mina (que puede ser a rajo abierto, subterránea, o una combinación de ambas).

La extracción del mineral del Cobre a rajo abierto se utiliza cuando los yacimientos tienen una forma regular y están ubicados en la superficie o cerca de ésta, de manera que el material estéril que lo cubre pueda ser retirado a un bajo costo. Las etapas del proceso son las siguientes:

*Antes conocer las etapas del proceso productivo, es importante que sepas que Chile exporta el cobre en forma de cátodos (láminas), que tienen una pureza del*

*99,99%. En los yacimientos, de Chile, este metal está oculto en las rocas y en muy baja proporción. La pureza original del cobre (lo que se conoce como la ley del mineral) es del 1%.*

*El cobre en nuestro país se encuentra como óxidos o como sulfuros. Este texto hablará solo de los sulfuros.*

a) **Perforación:**

Se utilizan grandes equipos eléctricos de perforación rotatoria.

b) **Tronadura:**

En cada perforación se cargan explosivos y se detonan mediante control remoto. La roca se fragmenta (se rompe) para ser cargada y transportada por los equipos mineros.

c) **Carguío:**

El material tronado es cargado en camiones de gran capacidad mediante gigantescas palas eléctricas o cargadores frontales. Las palas eléctricas tienen capacidad para cargar

70 o 100 toneladas de material de una vez.

d) **Transporte:**

El material que han cargado las palas se deposita en gigantescos camiones que pueden transportar entre 240 a 300 toneladas. Estos llevan las rocas a sus diferentes destinos: el mineral con cobre se transporta al chancador primario para reducir su tamaño, el material estéril al botadero y el material de baja Ley (escaso cobre) a botaderos especiales.

**3. Molienda:** Mediante la molienda se continúa reduciendo el tamaño de las rocas que contienen el mineral. Este proceso se realiza utilizando grandes equipos giratorios o molinos de forma cilíndricas.

**4. Flotación:** Es un proceso físico-químico que permite separar los minerales sulfurados de cobre y otros elementos como el molibdeno, del resto de los minerales que componen la mayor parte de la roca original.

**¿Cómo se realiza la flotación?** La pulpa proveniente de la molienda, que ya tiene incorporados los reactivos necesarios para la flotación, se introduce en unas piscinas llamadas celdas de flotación. Se hace burbujear aire y se mantiene la mezcla en constante agitación para formar abundante espuma. El cobre reacciona en forma hidrofóbica (huye del agua) y se adhiere a la espuma, la que posteriormente se debe secar para que se obtenga como resultado el concentrado de cobre que ya tiene una pureza del 30% y es llevado al proceso de fundición.

**5. Fundición:** El concentrado del cobre seco se introduce en hornos a altísimas temperaturas (1.200º Celsius), lo que permite separarlo de otros minerales como fierro (FE) o azufre (S), El cobre que se obtiene de la fundición se lleva a unos moldes (ánodos), alcanzando una pureza de 99,5%

**6. Electro refinación:** Los ánodos son llevados a unas piscinas que tienen una solución de agua y ácido sulfúrico. Allí se sumergen, instalando al frente de cada uno de ellos, una lámina de cobre muy delgada (cátodo). Se aplica corriente continua de baja intensidad y el cobre de alta pureza que está instalado en el ánodo, comienza a ser atraído por el cátodo y se va depositando en éste. Al cabo de unas semanas, se obtiene un cátodo de cobre, con una pureza del 99,99%.

**RESUELVA Y RESPONDA**

1. ¿A qué tipo de texto corresponde el que leíste? Fundamenta.
2. ¿Qué importancia tiene el cobre para Chile? Fundamenta.
3. ¿Cómo se llaman las principales minas de cobre de Chile?
4. ¿Qué escritores o poetas han escrito sobre el cobre según el texto?
5. Según el texto, ¿cuál es el principal comprador de cobre para Chile?
6. ¿Cuáles son los principales usos que se le da al cobre?
7. ¿Para qué se realiza la exploración geológica? ¿Qué se busca?
8. ¿Qué maquinaria se utiliza para cargar los camiones mineros?
9. ¿Para qué sirve la molienda?
10. ¿Qué producto se obtiene de la flotación?
11. ¿En qué etapa del proceso productivo se obtienen los ánodos de cobre?
12. ¿Cómo se llama el producto final del proceso productivo del cobre?

**ACTIVIDAD N°2**

**¿Qué es una Charla de Seguridad?**

**¿Qué es una charla de 5 minutos?**

**ACTIVIDAD N°3**

**Realice un afiche acerca de la seguridad en faenas mineras.**